************************************************************
************************************************************
Este documento descreve o procedimento para remover
manualmente o SW da controladora Tecnologia de armazenamento 
Intel(R) Rapid e reconfigurar o sistema para usar a controladora 
nativa do sistema operacional para gerenciar as controladoras.

Para concluir o procedimento, primeiro imprima este
documento. Depois conclua a Parte 1 para determinar
o modo da controladora SATA. 
De acordo com o modo determinado na Parte 1, 
conclua a Parte 2A ou 2B.

AVISO: Reconfigurar o sistema pode resultar na perda de
dados em volumes RAID usados no sistema. Remover 
o driver do Tecnologia de armazenamento Intel(R) Rapid 
da unidade de boot ou o volume RAID inicializável pode 
exigir a reinstalação do sistema operacional. Para 
preservar a integridade dos dados, faça um backup 
completo antes de continuar. 

************************************************************
* Parte 1: Determinação do modo do sistema
************************************************************

As etapas para remover este software podem diferir, se
o sistema estiver executando no modo RAID ou AHCI.

Acessar o Gerenciador de dispositivos

Para acessar o Gerenciador de dispositivos no Microsoft Windows* 7:

- No menu Iniciar, selecione Painel de controle.

- Clique em 'Categoria' e selecione 'Íconos pequenos' ou 
  'Íconos grandes'.

- Clique em 'Sistema'.

- Selecione 'Gerenciador de dispositivos' no painel esquerdo.

Para acessar o Gerenciador de dispositivos no Microsoft Windows* 8:

- Na janela Iniciar, clique na telha 'Configurações do PC' ou
  na telha 'Àrea de trabalho'.

- Se escolher a telha 'Configurações do PC', clique em 'Mais 
  configurações' para ir até ao Painel de controle.

- Se escolher a telha 'Àrea de trabalho', abra o Windows*
  Explorer e entre o texto 'Painel de controle' na caixa de 
  buscas.

- Selecione primeiro 'Sistema e segurança' e depois, 'Sistema'.

- Selecione 'Gerenciador de dispositivos' no painel esquerdo.

Determine o modo do sistema, verificando como a 
controladora SATA se apresenta no Gerenciador
de dispositivos, através das etapas a seguir:

1.  Na janela do Gerenciador de dispositivos, procure a 
    entrada 'Controladoras do armazenamento'.
    Se existir, expanda essa entrada e procure uma 
    das seguintes controladoras. Caso contrário, 
    continue na etapa 2:    
    
    - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA RAID Controller'
      Se essa controladora existir, o sistema é um 
      ICH7R/DH no modo RAID. 
      Continue na Parte 2A a seguir.

    - 'Intel(R) ICH7MDH SATA RAID Controller'
      Se essa controladora existir, o sistema é um 
      ICH7MDH no modo RAID. 
      Continue na Parte 2A a seguir.

    - 'Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express
      Chipset SATA RAID Controller'
      Se essa controladora existir, o sistema é um sistema
      com chipset Express para Desktop/Workstation/Servidor
      no modo RAID. 
      Continue na Parte 2A a seguir.

    - 'Intel(R) Mobile Express Chipset SATA RAID Controller'
      Se essa controladora existir, o sistema é um sistema
      com chipset Express para portáteis no modo RAID.
      Continue na Parte 2A a seguir.
   
    - Se nenhuma das controladoras estiver presente, 
      o sistema não está no modo RAID. 
      Continue na etapa 2 a seguir.

2.  Na janela do Gerenciador de dispositivos, procure a 
    entrada 'Controladoras IDE ATA/ATAPI'.
    Se existir, expanda essa entrada e procure 
    uma das seguintes controladoras:

    
    - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller'
      Se essa controladora existir, o sistema é um 
      ICH7R/DH no modo AHCI. 
      Continue na Parte 2B a seguir.

    - 'Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller'
      Se essa controladora existir, o sistema é um 
      ICH7M/MDH no modo AHCI. 
      Continue na Parte 2B a seguir.  

    - 'Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller'
      Se essa controladora existir, o sistema é um
      ICH9M-E/M no modo AHCI. 
      Continue na Parte 2B a seguir.
    
    - 'Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller'
      Se essa controladora existir, o sistema é um 
      ICH10R no modo AHCI. 
      Continue na Parte 2B a seguir.    

    - 'Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller'
      Se essa controladora existir, o sistema é um
      ICH10D/DO no modo AHCI. 
      Continue na Parte 2B a seguir.

    - 'Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller'
      Se essa controladora existir, o sistema é um 
      sistema de 5 Series 4 Port no modo AHCI. 
      Continue na Parte 2B a seguir.

    - 'Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller'
      Se essa controladora existir, o sistema é um 
      sistema de 5 Series 6 Port no modo AHCI.
      Continue na Parte 2B a seguir.

    - 'Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller'
      Se essa controladora existir, o sistema é um 
      sistema de 5 Series/3400 Series no modo AHCI. 
      Continue na Parte 2B a seguir.

    - 'Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express
      Chipset SATA AHCI Controller'
      Se essa controladora existir, o sistema é um sistema
      com chipset Express para Desktop/Workstation/Servidor
      no modo AHCI. 
      Continue na Parte 2B a seguir.

    - 'Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller'
      Se essa controladora existir, o sistema é um sistema
      com chipset Express para portáteis no modo AHCI.
      Continue na Parte 2B a seguir.

    - 'Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller'
      Se essa controladora existir, o sistema é um sistema
      de 7 Series da família de chipsets C216 no modo AHCI. 
      Continue na Parte 2B a seguir.   

    - 'Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller'
      Se essa controladora existir, o sistema é um sistema
      de 7 Series da família de chipsets no modo AHCI. 
      Continue na Parte 2B a seguir.   

    - Se nenhuma das controladoras estiver presente,
      o sistema não está no modo AHCI. Nenhum 
      outro modo é suportado pelo software do 
      Tecnologia de armazenamento Intel(R) Rapid. 
      Continue na etapa 3, a seguir.

3.  O sistema não parece estar no modo RAID ou 
    modo AHCI. Se você acha que o sistema está no
    modo RAID ou AHCI mas você não encontra as 
    controladoras listadas acima, entre em contato com 
    o fabricante ou local da compra do sistema para 
    receber assistência. Não é possível continuar na 
    Parte 2 a seguir sem determinar o modo do sistema.



************************************************************
* Parte 2A: Sistema no Modo RAID
************************************************************

O procedimento desta seção só pode ser executado
em um sistema no modo RAID. Não continue este 
procedimento sem concluir as etapas da Parte 1
acima para saber o modo deste sistema. Antes de 
prosseguir, leia os avisos abaixo.

AVISOS:
a. Se um volume RAID 0 for apagado, todos os dados 
desse volume serão eliminados definitivamente. Faça 
um backup de todos os dados críticos antes de
continuar. 

b. Se os arquivos de sistema estão situados em 
   um disco ou em um volume conetado ao controlador do 
   RAID, estes arquivos serão suprimidos e o sistema 
   operacional terá que ser reinstalado.


1.  Certifique-se de ler e entender os avisos listados
    anteriormente.

2.  Reinicialize o sistema.

3.  Verifique se aparece a tela de abertura 'Tecnologia 
    de armazenamento Intel(R) Rapid - Option ROM' durante 
    a partida do sistema. Em caso afirmativo, continue
    na etapa 5, a seguir. 

4.  Continue na etapa 6 se a driver UEFI estiver instalada.
    Em caso negativo, continue na etapa 7.    

5.  Conclua este procedimento se a option ROM do programa 
    de configuração estiver instalada:

    5a. Entre na configuração do ROM, pressionando 
        Ctrl+I quando solicitado, durante a partida do sistema.
    
    5b. No programa de configuração, selecione a opção
        de menu 2 para entrar no menu 'Apagar volume RAID'.
    
    5c. Selecione o volume a ser apagado, com as
        teclas de seta acima e abaixo.
    
    5d. Pressione 'Del' para apagar o volume escolhido
        e pressione 'Y' para confirmar a exclusão. 
        Repita esta etapa, se necessário, para apagar todos
        os volumes existentes. 
    
    5e. Saia do programa de instalação.
    
    5f. Entre na Configuração do BIOS do sistema
         (geralmente pressionando a tecla 'F2' ou 'Del'
         assim que o sistema começar a inicializar).
    
    5g. Mude a configuração da IDE da Controladora
        Serial ATA, de 'RAID' para 'IDE'.
    
    5h. Salve as mudanças e saia da configuração do BIOS.

6.  Conclua este procedimento se a driver UEFI estiver instalada:

    6a. Entre na Configuração do BIOS do sistema
        (geralmente pressionando a tecla 'F2' ou 'Del' assim que 
        o sistema começar a inicializar).
    
    6b. Selecione o 'Tecnologia de armazenamento Intel(R) Rapid' e 
        pressione a tecla "Enter'.

    6c. Selecione o volume a ser apagado, com as teclas de seta acima 
        e abaixo e, depois, pressione a tecla 'Enter'.
    
    6d. Selecione 'Delete' para apagar o volume.
    
    6e. Pressione a tecla 'Enter' para confirmar.
    
    6f. Pressione a tecla 'Esc' para sair do 'Tecnologia de armazenamento 
        Intel(R) Rapid.
    
    6g. Mude a configuração da IDE da Controladora Serial ATA, de 'RAID' 
        para 'IDE'.
    
    6h. Salve as mudanças e saia da configuração do BIOS.


7.  Conclua este procedimento se nem a option ROM nem a driver UEFI 
    estiverem instaladas:

    7a. Entre na Configuração do BIOS do sistema
        (geralmente pressionando a tecla 'F2' ou 'Del' assim que 
        o sistema começar a inicializar).
    
    7b. Mude a configuração da IDE da Controladora Serial ATA, de 'RAID' 
        para 'IDE'.
    
    7c. Salve as mudanças e saia da configuração do BIOS.

8.  Reinicialize o sistema.



************************************************************
* Parte 2B: Sistema no Modo AHCI
************************************************************

O procedimento desta seção só pode ser executado
em um sistema no modo AHCI. Não continue este 
procedimento sem concluir as etapas da Parte 1
acima para saber o modo deste sistema. É
recomendável um backup de todos os dados 
importantes, antes de continuar. 

1.  Reinicialize o sistema.

2.  Entre na Configuração do BIOS do sistema
    (geralmente pressionando a tecla 'F2' ou 'Del'
     assim que o sistema começar a inicializar). 

3.  Mude a configuração da IDE da Controladora
    Serial ATA de 'AHCI' para 'IDE'.

4.  Salve as mudanças e saia da configuração do BIOS.

5.  Reinicialize o sistema, que deverá inicializar 
    como antes.


Nota: Se enfrentar dificuldades ao fazer essas
mudanças no BIOS do sistema, entre em contato
com o fabricante ou local da compra da motherboard,
para assistência.

************************************************************
* ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
************************************************************

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO ESTÃO ASSOCIADAS AOS PRODUTOS INTEL.
NENHUMA LICENÇA, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, POR EMBARGO OU DE OUTRA FORMA,
A QUAISQUER DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL É CONCEDIDA POR ESTE DOCUMENTO.
EXCETO CONFORME ESTABELECIDO NOS TERMOS E CONDIÇÕES DE VENDA DA INTEL PARA
ESSES PRODUTOS, A INTEL NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE E NÃO FORNECE
QUALQUER GARANTIA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, RELACIONADA À VENDA E/OU O USO DE
SEUS PRODUTOS, INCLUSIVE RESPONSABILIDADE OU GARANTIAS ATRELADAS À ADEQUAÇÃO
A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO, ADEQUAÇÃO AO COMÉRCIO OU VIOLAÇÃO DE QUALQUER PATENTE,
DIREITOS AUTORAIS OU QUALQUER OUTRO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.

A MENOS QUE ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA, POR ESCRITO, PELA INTEL, OS PRODUTOS
INTEL NÃO FORAM PROJETADOS NEM SE DESTINAM A QUALQUER APLICAÇÃO EM QUE A FALHA
DO PRODUTO INTEL POSSA GERAR UMA SITUAÇÃO PROPÍCIA A OCORRÊNCIAS DE
FERIMENTOS OU MORTE DE PESSOAS.

A Intel pode modificar especificações e descrições de produtos a qualquer momento,
sem aviso prévio. Os projetistas não devem se basear na ausência ou nas características
de quaisquer recursos ou instruções marcados como "reservados" ou "indefinidos".

A Intel reserva estes tipos de instrução para definições futuras e não tem nenhuma
responsabilidade por conflitos ou incompatibilidades originados por futuras mudanças
dessas instruções. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações,
sem qualquer aviso. Não finalize um projeto com estas informações.

Os produtos descritos neste documento podem conter defeitos ou erros de design,
conhecidos como errata, que podem fazer suas características se desviarem das
especificações publicadas. As erratas caracterizadas no momento estão
disponíveis a pedido.
 
Entre em contato com o escritório de vendas local da Intel ou o distribuidor
para obter as especificações mais recentes antes de fazer um pedido do produto.

Para obter cópias dos documentos que têm número de pedido e que são aqui
mencionados ou solicitar outros tipos de literatura da Intel, ligue para
1-800-548-4725 ou acesse o site http://www.intel.com/#/en_us_01 


Intel(R) é uma marca comercial da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

* Outras marcas e nomes podem ser propriedade de outras empresas


Copyright (c) 2001-2012, Intel Corporation. Todos os direitos reservados.
